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DEEL 8	AFWERKINGEN
87	VERHOOGDE EN ZELFDAGENDE VLOEREN
87.60 	ZELFDRAGENDE VLOEREN
[bookmark: _Toc177896783][bookmark: _Toc177897037]87.61.00 	Zelfdragende vloeren, vloerroosters
87.61.40.	Zelfdragende vloeren, vloerroosters metaal / alg.

.10.	OMVANG
.11.	Definitie:
	Worden in dit artikel begrepen: roosterelementen voor bordessen, looppaden, … Geprefabriceerd door plooien van al dan niet geperforeerde stalen plaat. 
.12.	De werken omvatten:
-	Het opnemen van de maten ter plaatse.
-	De controle en de voorbereiding van de steunen.
-	De fabricatie, het transport en de plaatsing van de roosters.
-	Het stellen, het regelen en bevestigen van de roosters, met inbegrip van het leveren en het plaatsen van de hulpstukken.
-	Het uitvoeren van de koppelingen en van de eventuele voegen.
-	Het nemen van de nodige maatregelen om de roosters te beschermen na de plaatsing tot aan de voorlopige oplevering der werken.
.13.	Tevens in deze post inbegrepen:
...

.30.	MATERIALEN
	Alle materialen dienen vorstbestendig te zijn en een voldoende duurzaamheid te bezitten t.o.v. het buitenklimaat en de eventuele aantasting door schimmels en insecten.
	De roosters dienen bij alle weersomstandigheden voldoende veilig begaanbaar te zijn.
	De materialen voldoen aan de voorschriften vervat in § 2.1.2.3 van TV 196:1995.
.40	ALGEMENE BESCHRIJVING - UITVOERING
.42	Algemene voorschriften:
.42.10	Voorbereidende werken:
...
.43.10	Detailplan:
De plaatser stelt uitvoeringsplannen op, die op voorhand ter goedkeuring dienen te worden voorgelegd aan de architect.
De bordessen, looppaden, … worden uitgevoerd volgens de op de plannen en op de doorsneden opgegeven afmetingen, en door de aannemer gecontroleerd.

87.61.40.	Zelfdragende vloeren, vloerroosters, staal / plaatrooster

PCP Cube – stalen roosterelementen met ingeponst vierkantmotief, plaatdikte 2 mm, antislipwaarde R13, voor het samenstellen van bordessen, looppaden, platformen, …

.20.	MEETCODE
.21	Aard van de overeenkomst:
.21.#1	Som over het geheel.[TP]
.21.#4	Forfaitaire hoeveelheid.[FH]
.21.#5	Vermoedelijke hoeveelheid.[VH]
.22	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.1#1	Nihil. [1]
.22.1#4	Per m2. [m2]
.22.1#4	Per stuk. [st]
.22.20.	Meetcode:
#	Som over het geheel volgens plannen.
#	Per m2
	Roosters … volgens afmetingen.
#	Per stuk.
	Roosterelementen … van zelfde afmetingen, dikte en type.
.22.20.	Opmetingscode:
	Per stuk volgens type en afmetingen.
	De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaand aan de plaatsing uitvoerig gecontroleerd door de aannemer.

.30.	MATERIALEN
.30.10.	Systeemeigenschappen:
	Het Cube® roosterelement is een geponst, koud vervormd roosterelement en biedt ondanks een laag gewicht toch een hoge sterkte en draagkracht. Daarnaast biedt het roosterelement ook een hoge licht- en luchtdoorlaatbaarheid. Het is een perfect alternatief voor maasroosters.

.31.20.	Basiskenmerken:
#1.31.21	[PCP]
-	Leverancier:	PCP
-	Merknaam:	Cube®
-	Type, motief:	Oyster, Round, Dimple, Plain 
#2.31.22.	[neutraal]
.31.30.	Eigenschappen roosterelementen:
-	Vorm, uitzicht, motief: 	geperforeerde staalplaat, met perforaties in de vorm van afgeronde vierkanten
[image: ]
-	Materialen:	thermisch verzinkt staal, 240 YP (volgens EN 10025).
-	Afmetingen: 	volgens plannen, standaard tussen 0,7 en 2 m², kleinere maten op aanvraag en deze zijn dan steeds maatwerk.
Pro Memorie: 
Afmetingen: van 0,7 tem 2 m², alles kleiner is op aanvraag en is maatwerk
Volgende roosterelementen worden door PCP op maat geleverd:
Lengte	Breedte	Hoogte
1000	600	42
1000	800	42
1000	1000	42
-	Afwerking roosterelementen:	bovenzijde antislipperforatie (geponste treden).
-	Antislip perforatie:	R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
-	Luchtstroom:	50-56 %
-	Geponste gaten:	Oyster : ø6,5 mm
-	Afvoergaten:	34 x 34 mm
-	Matrix antislipgaten:	43,5 x 43,5 mm
-	Draagvermogen:	1,5 kN / 200 x 200 mm volgens NEN-EN-DIN 14122-2
-	Fire resistance Critical temperature:	550°C
31.40.	Eigenschappen onderliggende draagconstructie:
Volgens de plannen van de architect.
-	Materiaal:	…
-	Bevestiging:	…
31.50.	Eigenschappen bevestigingsmiddelen:
De fabrikant levert volgende bevestigingsmiddelen, hoeveelheden volgens meetstaat
-	Bovenzadel Ma44/CUBE
-	Bevestigingsbeugel
-	Bevestigingsbout M6 x 80
-	Vierkantmoer M6 x 6.5

.40.	 UITVOERING
[bookmark: _Toc177897062].41.	Basisreferenties:
De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.
.41.30	Stockage:
De aangevoerde roosterelementen worden onmiddellijk opgeslagen in afgesloten ruimten en tegen zon, regen en wind beschermd.
.42.	Plaatsing:
De roosterelementen worden horizontaal en volkomen waterpas geplaatst.
De plaatsing gebeurt volgens een aan de oppervlaktebehandeling en type aangepaste wijze, o.a. voor wat betreft de keuze van de bevestigingsmiddelen, en de plaatsingsrichting.
.43.30	Bevestiging:
De steunpunten en de verankeringselementen worden in samenspraak met de architect, de stabiliteitsingenieur, de aannemer en de producent bepaald.
#	...
.44	Afwerkingen:
Op de zichtbare oppervlakken komen noch bramen noch vormnaden voor. De verbindingen zijn haaks en vlak, zonder spoor van lasnaad.

.50.	COORDINATIE
De aannemer zorgt ervoor dat de roosterelementen na de plaatsing degelijk en volledig beschermd worden voor de duur van alle bouwwerkzaamheden.
.52.	Met andere posten:
De uitvoering van dit artikel is o.a. te coördineren met:
...

.60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN
.61	Voor levering:
.61.50	Tracé:
Vooraleer de roosterelementen en alle eventuele bijbehorende hulpstukken te bestellen, is de aannemer verplicht na te gaan of deze kunnen geleverd worden in de afmetingen, type, kleur en oppervlaktebehandeling voorgeschreven in de aanbestedingsdocumenten.
Ondermeer moet de maatvoering passen met de modulatie van de loopvloer, (vrije) overspanning en de keuze van uitvoeringstechniek.
.61.90	Diversen:
De plaatser van de roosterelementen bezorgt voor de uitvoering aan de architect:
#	#Eén#…#monster[s] [contractuele monster], die het gemiddelde uitzicht, kleur[en] en oppervlaktestaat van de levering moeten vertonen.
#	De afwerkingsdetails en plaatsingsplannen.
Het gebruik van kit of eender welke voegmassa, hars, … voor het verbergen van gebreken is verboden. Beschadigde elementen worden integraal vervangen.

Mogelijke variante toepassingen en suggesties van de fabrikant

Behalve roosters levert de fabrikant in dit gamma ook traptreden. Daarnaast zijn ook halffabrikaten leverbaar, met een lengte van 4 m, om op maat te verzagen. Op aanvraag zijn ook onbehandelde roosters (zonder verzinking) leverbaar.  De roosters zijn ook leverbaar in RVS.
Deze roosters kunnen behalve voor bordessen, looppaden, … ook voor andere architecturale toepassingen worden aangewend, zoals voor gevelafwerking, balustrades, …. 
Raapleeg de fabrikant voor meer informatie.

PCP Cube – stalen roosterelementen met ingeponst vierkantmotief, plaatdikte 2mm, antislipwaarde R13 ,voor het samenstellen van bordessen, looppaden, platformen, …
P1	Stalen PCP Cube, Oyster roosters	TP	[st]
P1	Stalen PCP Cube, Oyster roosters	TP	[st]
[bookmark: _Toc177897071]P2	Stalen PCP Cube, Round roosters	TP	[st]
P2	Stalen PCP Cube, Round roosters	TP	[st]
P3	Stalen PCP Cube, Dimple roosters	TP	[st]
P3	Stalen PCP Cube, Dimple roosters	TP	[st]
P4	Stalen PCP Cube, Plain roosters	TP	[st]
P4	Stalen PCP Cube, Plain roosters	TP	[st]
P5	Bevestiging, bovenzadel Ma44/CUBE	TP	[st]
P6	Bevestigingsbeugel	TP	[st]
P7	Bevestigingsbout M6 x 80	TP	[st]
P8	Bevestiging,vierkantmoer M6 x 6.5	TP	[st]

 Normen en referentiedocumenten

.30.	MATERIALEN
>TV 196:1995 - Balkons [vervangt TV 161]. 
.31.30.	Eigenschappen traptreden:
>NEN-EN 10025 : 2019 - Warmgewalste producten van constructiestaal
>DIN 51130 : 2014-02 - Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft - Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr - Begehungsverfahren - Schiefe Ebene
>NEN-EN-DIN 14122-2: 2001 - Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 4: Fixed ladders 
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