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DEEL 7	SCHRIJNWERKEN
73 	BINNEN- EN BUITENTRAPPEN
73.30 	TRAPTREDEN
[bookmark: _Toc177896783][bookmark: _Toc177897037]73.31.00 	ZELFDRAGENDE TREDEN 
73.31.40.	Trappen, zelfdragende treden, metaal / alg.  19-06-07  

.10.	OMVANG
.11.	Definitie:
	Worden in dit artikel begrepen: de treden voor open trapsystemen, met zelfdragende treden.
.12.	De werken omvatten:
-	Het opnemen van de maten ter plaatse.
-	De controle en de voorbereiding van de steunen.
-	De fabricatie, het transport en de plaatsing van de treden.
-	Het stellen, het regelen en bevestigen van de treden, met inbegrip van het leveren en het plaatsen van de hulpstukken.
-	Het uitvoeren van de koppelingen en van de eventuele voegen.
-	Het nemen van de nodige maatregelen om de trap te beschermen na de plaatsing tot aan de voorlopige oplevering der werken.
.13.	Tevens in deze post inbegrepen:
...

.30.	MATERIALEN
	Alle materialen dienen vorstbestendig te zijn en een voldoende duurzaamheid te bezitten t.o.v. het buitenklimaat en de eventuele aantasting door schimmels en insecten.
	De trappen dienen bij alle weersomstandigheden voldoende veilig begaanbaar te zijn.
	De materialen voldoen aan de voorschriften vervat in § 2.1.2.3 van TV 196:1995.
.40	ALGEMENE BESCHRIJVING - UITVOERING
.42	Algemene voorschriften:
.42.10	Voorbereidende werken:
...
.43.10	Detailplan:
De plaatser stelt uitvoeringsplannen op, die op voorhand ter goedkeuring dienen te worden voorgelegd aan de architect.
De treden worden uitgevoerd volgens de op de plannen en op de doorsneden opgegeven afmetingen, en door de aannemer gecontroleerd.

73.31.40. 511.11.2	Trappen, zelfdragende treden, staal / plaatrooster

PCP Optimo Achil O2 – stalen traptreden met ingeponste antislipgaten en afwateringsgaten, plaatdikte 2 mm, antislipwaarde R13

.20.	MEETCODE
.21	Aard van de overeenkomst:
.21.#1	Som over het geheel.[TP]
.21.#4	Forfaitaire hoeveelheid.[FH]
.21.#5	Vermoedelijke hoeveelheid.[VH]
.22	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.1#1	Nihil. [1]
.22.1#4	Per stuk. [st]
.22.20.	Meetcode:
#	Som over het geheel volgens plannen.
#	Per stuk.
	Trede, stootbord [tegentrede], … van zelfde afmetingen, dikte en type.
.22.20.	Opmetingscode:
	Per stuk volgens type en afmetingen.
	De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaand aan de plaatsing uitvoerig gecontroleerd door de aannemer. 

.30.	MATERIALEN
.30.10.	Systeemeigenschappen:
	Traptreden gevormd op basis van staalplaten met ingeponste dobbelsteen-5 perforaties. Het Optimo Achil O2 rooster is een geponst, koud vervormd rooster met neerwaarts geponste afwateringsgaten en opwaarts geponste antislipgaten. De antislipperforatie loopt door tot aan de randen. De voor- en achterkant van de veiligheidstreden is onderaan voorzien van gepatenteerde gekrulde omzetting, waardoor afgeronde hoeken ontstaan. Hierdoor kan men de hielen of achillespees niet bezeren. 
	De Optimo Achil O2 traptreden zijn uitermate geschikt voor (openbare) ruimten met intensief voetgangersverkeer en waar doorval van materialen vermeden moet worden.

.31.20.	Basiskenmerken:
#1.31.21	[PCP]
-	Leverancier:	PCP
-	Merknaam:	Optimo Achil O2
#2.31.22.	[neutraal]
.31.30.	Eigenschappen traptreden:
-	Vorm, uitzicht, motief:	voorzien van dobbelsteen-5 perforaties
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-	dwarsdoorsnede trede (voor boutbevestiging): 
[image: ]

-	Materialen:	thermisch verzinkt staal, 240 YP (volgens EN 10025).
-	Afmetingen trede: 	sectie traptreden: volgens plannen, min. 400 mm x 150 mm.
Pro Memorie: 
Volgende traptreden worden door PCP op maat geleverd:
Lengte	Bíeedte	Hoogte	Dikte	Gewicht
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
500			150	45	2	2,70
600			150	45	2	3,20
700			150	45	2	4,70
600			150	45	2	4,20
900			150	45	2	4,70
1000	150	45	2	5,10
400			200	45	2	2,60
500			200	45	2	3,10
600			200	45	2	3,70
700			200	45	2	4,20
800			200	45	2	4,80
900			200	45	2	5,10
1000	200	45	2	5,90
1100	200	58	2	7,10
1200	200	58	2	7,70
600			225	45	2	3,90
700			225	45	2	4,50
800			225	45	2	5,10
900			225	45	2	5,70
1000	225	45	2	6,20
1100	225	58	2	7,50
1200	225	58	2	8,10
600			250	45	2	4,20
700			250	45	2	4,80
800			250	45	2	5,40
900			250	45	2	6,00
1000	250	45	2	6,60
1100	250	58	2	7,90
1200	250	58	2	8,20
1500	250	58	2	10,50
600			275	45	2	4,40
700			275	45	2	5,00
®00		275	45	2	5,70
1000	275	45	2	7,00
1200	275	58	2	9,00
1500	275	58	2	11,10
800			300	45	2	6,00
900			300	45	2	6,70
1000	300	45	2	7,40
1200	300	58	2	9,40
1500	300	58	2	11,60
400			150	45	2	2,20
-	Afwerking traptrede:	antislipperforatie, afwateringsperforatie.
-	Antislip perforatie:	R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
-	Luchtstroom:	20-25 %
-	Geponste antislipgaten:	ø 9 mm (opwaarts)
-	Afvoergaten:	ø 5 mm (neerwaarts)
-	Matrix antislipgaten:	25 x 25 mm 
-	Draagvermogen:	3 kN / 100 x 100 mm, volgens NEN-EN-ISO 14122-3
-	Fire resistance Critical temperature:	550°C
31.40.	Eigenschappen onderliggende draagconstructie:
Volgens de plannen van de architect.
-	Materiaal:	…
-	Bevestiging:	…

.40.	 UITVOERING
.41.	Basisreferenties:
De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.
.41.30	Stockage:
De aangevoerde treden worden onmiddellijk opgeslagen in afgesloten ruimten en tegen zon, regen en wind beschermd.
.42.	Plaatsing:
De treden worden horizontaal en volkomen waterpas geplaatst.
De plaatsing gebeurt volgens een aan de oppervlaktebehandeling en tredetype aangepaste wijze, o.a. voor wat betreft de keuze van de bevestigingsmiddelen, en de plaatsingsrichting.
.43.30	Bevestiging:
De steunpunten en de verankeringselementen worden in samenspraak met de architect, de stabiliteitsingenieur, de aannemer en de producent bepaald.
#	...
.44	Afwerkingen:
Op de zichtbare oppervlakken komen noch bramen noch vormnaden voor. De verbindingen zijn haaks en vlak, zonder spoor van lasnaad.

.50.	COORDINATIE
De aannemer zorgt ervoor dat de treden na de plaatsing degelijk en volledig beschermd worden voor de duur van alle bouwwerkzaamheden.
.52.	Met andere posten:
De uitvoering van dit artikel is o.a. te coördineren met:
...

.60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN
.61	Voor levering:
.61.50	Tracé:
Vooraleer de treden en alle eventuele bijbehorende hulpstukken te bestellen, is de aannemer verplicht na te gaan of deze kunnen geleverd worden in de afmetingen, type, kleur en oppervlaktebehandeling voorgeschreven in de aanbestedingsdocumenten.
Ondermeer moet de maatvoering passen met de modulatie van de trap, het type van trapboom en de keuze van uitvoeringstechniek.
.61.90	Diversen:
De plaatser van de treden bezorgt voor de uitvoering aan de architect:
#	#Eén#…#monster[s] [contractuele monster], die het gemiddelde uitzicht, kleur[en] en oppervlaktestaat van de levering moeten vertonen.
#	De afwerkingsdetails en plaatsingsplannen.
Het gebruik van kit of eender welke voegmassa, hars, … voor het verbergen van gebreken is verboden. Beschadigde elementen worden integraal vervangen.

Mogelijke variante toepassingen en suggesties van de fabrikant

Behalve traptreden levert de fabrikant in dit gamma ook roosters, die kunnen gebruikt worden voor bordessen, looppaden, … Daarnaast zijn ook halffabrikaten leverbaar, met een lengte van 3 m en 6 m, om traptreden op maat te verzagen. Deze worden afgewerkt met de kopplaten die PCP hiervoor levert. Op aanvraag zijn ook onbehandelde traptreden (zonder verzinking) leverbaar. 
De traptreden zijn ook leverbaar in RVS of aluminium.
Raadpleeg de fabrikant voor meer informatie.

PCP Optimo Achil O2 – stalen traptreden met ingeponste antislipgaten en afwateringsgaten, plaatdikte 2 mm, antislipwaarde R13
P1	Stalen traptreden PCP Optimo Achil O2	TP	[st]
P2	Bevestigingsmiddelen	TP	[SOG]

 Normen en referentiedocumenten

.30.	MATERIALEN
>TV 196:1995 - Balkons [vervangt TV 161]. 
.31.30.	Eigenschappen traptreden:
>NEN-EN 10025 : 2019 - Warmgewalste producten van constructiestaal
>DIN 51130 : 2014-02 - Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft - Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr - Begehungsverfahren - Schiefe Ebene
>NEN-EN-ISO 14122-3: 2001 - Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 4: Fixed ladders 

PCP Belgium NV
Rue de Remouchamps 34 D
BE 4141 Louveigné
Tel.: +32 43609450 
www.pcp-corp.com
vente@pcp-corp.be




Copyright© Cobosystems 2026	Fabrikant Bestek - 2026	2026 10 19  -  14:55
	PCP Achil O2 trap   5-10-2026	9/10
image1.png




image2.png




