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DEEL 8	AFWERKINGEN
87	VERHOOGDE EN ZELFDRAGENDE VLOEREN
87.60 	ZELFDRAGENDE VLOEREN
[bookmark: _Toc177896783][bookmark: _Toc177897037]87.61.00 	Zelfdragende vloeren, vloerroosters
87.61.40.	Zelfdragende vloeren, vloerroosters metaal / alg.

.10.	OMVANG
.11.	Definitie:
	Worden in dit artikel begrepen: roosterelementen voor bordessen, looppaden, … Geprefabriceerd door plooien van al dan niet geperforeerde stalen plaat. 
.12.	De werken omvatten:
-	Het opnemen van de maten ter plaatse.
-	De controle en de voorbereiding van de steunen.
-	De fabricatie, het transport en de plaatsing van de roosters.
-	Het stellen, het regelen en bevestigen van de roosters, met inbegrip van het leveren en het plaatsen van de hulpstukken.
-	Het uitvoeren van de koppelingen en van de eventuele voegen.
-	Het nemen van de nodige maatregelen om de roosters te beschermen na de plaatsing tot aan de voorlopige oplevering der werken.
.13.	Tevens in deze post inbegrepen:
...

.30.	MATERIALEN
	Alle materialen dienen vorstbestendig te zijn en een voldoende duurzaamheid te bezitten t.o.v. het buitenklimaat en de eventuele aantasting door schimmels en insecten.
	De roosters dienen bij alle weersomstandigheden voldoende veilig begaanbaar te zijn.
	De materialen voldoen aan de voorschriften vervat in § 2.1.2.3 van TV 196:1995.
.40	ALGEMENE BESCHRIJVING - UITVOERING
.42	Algemene voorschriften:
.42.10	Voorbereidende werken:
...
.43.10	Detailplan:
De plaatser stelt uitvoeringsplannen op, die op voorhand ter goedkeuring dienen te worden voorgelegd aan de architect.
De bordessen, looppaden, … worden uitgevoerd volgens de op de plannen en op de doorsneden opgegeven afmetingen, en door de aannemer gecontroleerd.
[bookmark: _Toc177896794][bookmark: _Toc177897060]
87.61.40.	Zelfdragende vloeren, vloerroosters, staal / plaatrooster

PCP Optimo D Dimple – stalen roosterelementen, plaatdikte 2 mm zonder gaten, luchtstroomwaarde ong. 0, antislipwaarde R10, voor het samenstellen van lucht- en waterdichte bordessen, looppaden, platformen, …

.20.	MEETCODE
.21	Aard van de overeenkomst:
.21.#1	Som over het geheel.[TP]
.21.#4	Forfaitaire hoeveelheid.[FH]
.21.#5	Vermoedelijke hoeveelheid.[VH]
.22	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.1#1	Nihil. [1]
.22.1#2.4	Per m2. [m2]
.22.1#4	Per stuk. [st]
.22.20.	Meetcode:
#	Som over het geheel volgens plannen.
#	Per m2
	Roosters … volgens afmetingen.
#	Per stuk.
	Roosterelementen … van zelfde afmetingen, dikte en type.
.22.20.	Opmetingscode:
	Per stuk volgens type en afmetingen.
	De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaand aan de plaatsing uitvoerig gecontroleerd door de aannemer.

.30.	MATERIALEN
.30.10.	Systeemeigenschappen:
	Het Dimple veiligheidsrooster is een koud vervormd rooster met opwaarts geduwde antislip uitstulpingen, zonder gaten. 
	Het Dimple veiligheidsrooster wordt toegepast waar een gesloten vloeroppervlak vereist is en is een goed alternatief voor traanplaten en dekbeplating
.31.20.	Basiskenmerken:
#1.31.21	[PCP]
-	Leverancier:	PCP
-	Merknaam:	Optimo D- Dimple
#2.31.22.	[neutraal]
.31.30.	Eigenschappen roosterelementen:
-	Vorm, uitzicht, motief:	voorzien van dobbelsteen-5 uitstulpingen, zonder gaten
[image: ]
-	Materialen:	thermisch verzinkt staal 240 YP (volgens EN 10025).
-	Afmetingen: 	volgens plannen, standaard tussen 0,7 en 2 m², kleinere maten op aanvraag en deze zijn dan steeds maatwerk.
Pro Memorie: 
Veiligheidsroosters type D worden in verschillende afmetingen en profielen geproduceerd. 
-	Afwerking roosterelementen:	volle plaat met opwaarts geduwde antislip uitstulpingen.
-	Luchtstroom:	verwaarloosbaar klein (ong. 0).
-	Matrix antislip:	25 x 25 mm of 36 x 36 mm
-	Draagvermogen:	1,5 kN / 200x200 mm conform NEN-EN-ISO 14122-2
-	Fire resistance Critical temperature:	550°C
31.40.	Eigenschappen onderliggende draagconstructie:
Volgens de plannen van de architect.
-	Materiaal:	…
-	Bevestiging:	…
31.50.	Eigenschappen bevestigingsmiddelen:
De fabrikant levert volgende bevestigingsmiddelen, hoeveelheden volgens meetstaat
-	Roosterklemmen universeel Uni Ø6
-	Bevestigingsbeugel D2
-	Bevestigingsbout M6 x 70/80 inbus
-	Bevestigingsbout M6, sleutelwijdte 13 mm

.40.	 UITVOERING
.41.	Basisreferenties:
De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.
.41.30	Stockage:
De aangevoerde roosterelementen worden onmiddellijk opgeslagen in afgesloten ruimten en tegen zon, regen en wind beschermd.
.42.	Plaatsing:
De roosterelementen worden horizontaal en volkomen waterpas geplaatst.
De plaatsing gebeurt volgens een aan de oppervlaktebehandeling en type aangepaste wijze, o.a. voor wat betreft de keuze van de bevestigingsmiddelen, en de plaatsingsrichting.
.43.30	Bevestiging:
De steunpunten en de verankeringselementen worden in samenspraak met de architect, de stabiliteitsingenieur, de aannemer en de producent bepaald.
#	...
.44	Afwerkingen:
Op de zichtbare oppervlakken komen noch bramen noch vormnaden voor. De verbindingen zijn haaks en vlak, zonder spoor van lasnaad.

.50.	COORDINATIE
De aannemer zorgt ervoor dat de roosterelementen na de plaatsing degelijk en volledig beschermd worden voor de duur van alle bouwwerkzaamheden.
.52.	Met andere posten:
De uitvoering van dit artikel is o.a. te coördineren met:
...

.60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN
[bookmark: _Toc177897062].61	Voor levering:
.61.50	Tracé:
Vooraleer de roosterelementen en alle eventuele bijbehorende hulpstukken te bestellen, is de aannemer verplicht na te gaan of deze kunnen geleverd worden in de afmetingen, type, kleur en oppervlaktebehandeling voorgeschreven in de aanbestedingsdocumenten.
Ondermeer moet de maatvoering passen met de modulatie van de loopvlakken, (vrije) overspanning en de keuze van uitvoeringstechniek.
.61.90	Diversen:
De plaatser van de roosterelementen bezorgt voor de uitvoering aan de architect:
#	#Eén#…#monster[s] [contractuele monster], die het gemiddelde uitzicht, kleur[en] en oppervlaktestaat van de levering moeten vertonen.
#	De afwerkingsdetails en plaatsingsplannen.
Het gebruik van kit of eender welke voegmassa, hars, … voor het verbergen van gebreken is verboden. Beschadigde elementen worden integraal vervangen.

Mogelijke variante toepassingen en suggesties van de fabrikant

De D-roosters zijn ook leverbaar in RVS of aluminium.
Deze roosters kunnen behalve voor bordessen, looppaden, … ook voor andere architecturale toepassingen worden aangewend, zoals voor gevelafwerking, balustrades, ….
Raapleeg de fabrikant voor meer informatie.

PCP Optimo D Dimple – stalen roosterelementen, plaatdikte 2 mm zonder gaten, luchtstroomwaarde ong. 0, antislipwaarde R10, voor het samenstellen van lucht- en waterdichte bordessen, looppaden, platformen, …
P1	Stalen PCP Optimo  D roosterelementen [uitstulpingen 25 x 25 mm] [uitstulpingen 36 x 36 mm]	TP	[st]
P1	Stalen PCP Optimo  D roosterelementen [uitstulpingen 25 x 25 mm] [uitstulpingen 36 x 36 mm]	TP	[m2]
[bookmark: _Toc177897071]P2	Bevestigingsbeugel D2	TP	[st]
P3	Bevestigingsbout M6 x 70/80, inbus	TP	[st]
P4	Bevestigingsbout M6, sleutelwijdte 13 mm	TP	[st]

 Normen en referentiedocumenten

.30.	MATERIALEN
>TV 196:1995 - Balkons [vervangt TV 161]. 
.31.30.	Eigenschappen roosters:
>NEN-EN 10025 : 2019 - Warmgewalste producten van constructiestaal
>DIN 51130 : 2014-02 - Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft - Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr - Begehungsverfahren - Schiefe Ebene
>NEN-EN 14122-1: 2001 - Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 4: Fixed ladders 
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