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DEEL 8	AFWERKINGEN
87	VERHOOGDE EN ZELFDAGENDE VLOEREN
87.60 	ZELFDRAGENDE VLOEREN
[bookmark: _Toc177896783][bookmark: _Toc177897037]87.61.00 	Zelfdragende vloeren, vloerroosters
87.61.40.	Zelfdragende vloeren, vloerroosters metaal / alg.

.10.	OMVANG
.11.	Definitie:
	Worden in dit artikel begrepen: roosterelementen voor bordessen, looppaden, … Geprefabriceerd door plooien van al dan niet geperforeerde stalen plaat. 
.12.	De werken omvatten:
-	Het opnemen van de maten ter plaatse.
-	De controle en de voorbereiding van de steunen.
-	De fabricatie, het transport en de plaatsing van de roosters.
-	Het stellen, het regelen en bevestigen van de roosters, met inbegrip van het leveren en het plaatsen van de hulpstukken.
-	Het uitvoeren van de koppelingen en van de eventuele voegen.
-	Het nemen van de nodige maatregelen om de roosters te beschermen na de plaatsing tot aan de voorlopige oplevering der werken.
.13.	Tevens in deze post inbegrepen:
...

.30.	MATERIALEN
	Alle materialen dienen vorstbestendig te zijn en een voldoende duurzaamheid te bezitten t.o.v. het buitenklimaat en de eventuele aantasting door schimmels en insecten.
	De roosters dienen bij alle weersomstandigheden voldoende veilig begaanbaar te zijn.
	De materialen voldoen aan de voorschriften vervat in § 2.1.2.3 van TV 196:1995.
>TV 196:1995 - Balkons [vervangt TV 161].
.40	ALGEMENE BESCHRIJVING - UITVOERING
.42	Algemene voorschriften:
.42.10	Voorbereidende werken:
...
.43.10	Detailplan:
De plaatser stelt uitvoeringsplannen op, die op voorhand ter goedkeuring dienen te worden voorgelegd aan de architect.
De bordessen, looppaden, … worden uitgevoerd volgens de op de plannen en op de doorsneden opgegeven afmetingen, en door de aannemer gecontroleerd.

87.61.40.	Zelfdragende vloeren, vloerroosters, staal / plaatrooster

PCP Optimo O2 – stalen veiligheidsroosters met ingeponste antislip- en afwateringsgaten, plaatdikte 2 mm, antislipwaarde R13, voor het samenstellen van bordessen, looppaden, platformen, …

.20.	MEETCODE
.21	Aard van de overeenkomst:
.21.#1	Som over het geheel.[TP]
.21.#4	Forfaitaire hoeveelheid.[FH]
.21.#5	Vermoedelijke hoeveelheid.[VH]
.22	Meetwijze:
.22.10.	Meeteenheid:
.22.1#1	Nihil. [1]
.22.1#2	Per m2. [m2]
.22.1#4	Per stuk. [st]
.22.20.	Meetcode:
#	Som over het geheel volgens plannen.
#	Per m2.
	Roosters … volgens afmetingen.
#	Per stuk.
	Roosterelementen … van zelfde afmetingen, dikte en type.
.22.20.	Opmetingscode:
	Per m2 volgens type en afmetingen.
	De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaand aan de plaatsing uitvoerig gecontroleerd door de aannemer.

.30.	MATERIALEN
.30.10.	Systeemeigenschappen:
	Het Optimo O2 veiligheidsrooster is een geponst, koud vervormd rooster met neerwaarts geponste afwateringsgaten en opwaarts geponste antislipgaten. Door de geringe perforaties (20 tot 25%) is de doorkijk van de roosters beperkt. Door de afmetingen van de geponste gaten kunnen voorwerpen groter dan 9 mm niet doorheen vallen. Het antislipoppervlak type O is altijd aangebracht tot aan de rand van de roosters, om uitglijden te voorkomen.
	Het Optimo O2 roosterelement wordt toegepast waar tegelijkertijd hoge eisen worden gesteld aan de antislipwaarde, de draagkracht en de capaciteit om (regen)water af te voeren.

.31.20.	Basiskenmerken:
#1.31.21	[PCP]
-	Leverancier:	PCP
-	Merknaam:	Optimo O2 
#2.31.22.	[neutraal]
.31.30.	Eigenschappen roosterelementen:
-	Vorm, uitzicht, motief:	voorzien van grote dobbelsteen-5 perforaties, afgewisseld met kleine dobbelsteen-5 perforaties

[image: ]

-	Materialen:	thermisch verzinkt staal 240 YP, staalkwaliteit S 235 JRG2 (volgens EN 10025).
-	Afmetingen: 	volgens plannen, tussen 0,7 en 2 m², kleinere maten op aanvraag en deze zijn dan steeds maatwerk.
Pro Memorie: 
Afmetingen: van 0,7 tem 2 m², alles kleiner is op aanvraag en is maatwerk
Volgende roosters worden door PCP op maat geleverd:
Lengte	Breedte	Hoogte	Dikte	Gewicht
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
400 	1000 	33 	2 
500 	1000 	33 	2 
500 	1500 	33 	2 
600 	1000 	33 	2 
600 	1500 	33 	2 
700 	1000 	33 	2 
700 	1500 	33 	2 
800 	1000 	33 	2 
800 	1500 	33 	2 
800 	450 	33 	2 
800 	500 	33 	2 
800 	800 	33 	2 
900 	1000 	33 	2 
900 	1500 	33 	2 
900 	900 	33 	2 
1000 	1000 	33 	2 
1000 	1500 	33 	2 
1000 	500 	33 	2 
1000 	600 	33 	2 
1200 	1000 	33 	2 
1200 	1200 	33 	2 
1200 	1500 	33 	2 

-	Afwerking roosterelementen:	antislipperforatie, afwateringsperforatie.
-	Antislip perforatie:	R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
-	Luchtstroom:	20-25 %
-	Geponste gaten:	ø 9 mm
-	Afvoergaten:	5 mm
-	Matrix antislipgaten:	25 x 25 mm 
-	Draagvermogen:	1,5 kN / 200 x 200 mm volgens NEN-EN 14122-2
-	Fire resistance Critical temperature:	550°C
-	Ballproof: 	15, 20, 35 mm kogeleis conform NEN-EN 14122-2

31.40.	Eigenschappen onderliggende draagconstructie:
Volgens de plannen van de architect.
-	Materiaal:	…
-	Bevestiging:	…
31.50.	Eigenschappen bevestigingsmiddelen:
De fabrikant levert volgende bevestigingsmiddelen, hoeveelheden volgens meetstaat
-	Roosterklemmen UNI 6
-	Bevestigingsbeugel O2
-	Bevestigingsbout M6 x 70, inbus verzonken kop met volle draad
-	Bevestigingsbout M6 met sleutelwijdte 13 mm

.40.	 UITVOERING
.41.	Basisreferenties:
De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.
.41.30	Stockage:
De aangevoerde roosterelementen worden onmiddellijk opgeslagen in afgesloten ruimten en tegen zon, regen en wind beschermd.
.42.	Plaatsing:
De roosterelementen worden horizontaal en volkomen waterpas geplaatst.
De plaatsing gebeurt volgens een aan de oppervlaktebehandeling en roosterelementen aangepaste wijze, o.a. voor wat betreft de keuze van de bevestigingsmiddelen, en de plaatsingsrichting.
.43.30	Bevestiging:
De steunpunten en de verankeringselementen worden in samenspraak met de architect, de stabiliteitsingenieur, de aannemer en de producent bepaald.
#	...
.44	Afwerkingen:
Op de zichtbare oppervlakken komen noch bramen noch vormnaden voor. De verbindingen zijn haaks en vlak, zonder spoor van lasnaad.

.50.	COORDINATIE
De aannemer zorgt ervoor dat de roosterelementen na de plaatsing degelijk en volledig beschermd worden voor de duur van alle bouwwerkzaamheden.
.52.	Met andere posten:
De uitvoering van dit artikel is o.a. te coördineren met:
...

.60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN
[bookmark: _Toc177897062].61	Voor levering:
.61.50	Tracé:
Vooraleer de roosterelementen en alle eventuele bijbehorende hulpstukken te bestellen, is de aannemer verplicht na te gaan of deze kunnen geleverd worden in de afmetingen, type, kleur en oppervlaktebehandeling voorgeschreven in de aanbestedingsdocumenten.
Ondermeer moet de maatvoering passen met de modulatie van loopvloer, (vrije) overspanning en de keuze van uitvoeringstechniek.
.61.90	Diversen:
De plaatser van de roosterelementen bezorgt voor de uitvoering aan de architect:
#	#Eén#…#monster[s] [contractuele monster], die het gemiddelde uitzicht, kleur[en] en oppervlaktestaat van de levering moeten vertonen.
#	De afwerkingsdetails en plaatsingsplannen.
Het gebruik van kit of eender welke voegmassa, hars, … voor het verbergen van gebreken is verboden. Beschadigde elementen worden integraal vervangen.

Mogelijke variante toepassingen en suggesties van de fabrikant

Behalve roosters levert de fabrikant in dit gamma ook traptreden. Daarnaast zijn ook halffabrikaten leverbaar, met een lengte van 3 m en 6 m, om op maat te verzagen. Op aanvraag zijn ook onbehandelde roosters (zonder verzinking) leverbaar. 
De roosters zijn ook leverbaar in RVS.
Deze roosters kunnen behalve voor bordessen, looppaden, … ook voor andere architecturale toepassingen worden aangewend, zoals voor gevelafwerking, balustrades, …. Raapleeg de fabrikant voor meer informatie.

PCP Optimo O2 – stalen veiligheidsroosters met ingeponste antislip- en afwateringsgaten, plaatdikte 2 mm, antislipwaarde R13, voor het samenstellen van bordessen, looppaden, platformen, …
P1	Stalen PCP Optimo O2 roosterelementen	TP	[m2]
P1	Stalen PCP Optimo O2 roosterelementen	TP	[st]
[bookmark: _Toc177897071]P2	Roosterklemmen UNI 6	TP	[st]
P3	Bevestigingsbeugel O2	TP	[st]
P4	Bevestigingsbout M6 x 70, inbus verzonken kop met volle draad	TP	[st]
P5	Bevestigingsbout M6 met sleutelwijdte 13 mm	TP	[st]

 Normen en referentiedocumenten

.30.	MATERIALEN
>TV 196:1995 - Balkons [vervangt TV 161]. 
.31.30.	Eigenschappen roosters:
>NEN-EN 10025 : 2019 - Warmgewalste producten van constructiestaal
>DIN 51130 : 2014-02 - Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft - Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr - Begehungsverfahren - Schiefe Ebene
>NEN-EN 14122-2: 2001 - Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 4: Fixed ladders 
Daarnaast zijn ook volgende normen van toepassing:
>NEN 6702 TGB 1990 − Belastingen en vervormingen
>NEN-EN-ISO 1461 − Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzeren en stalen voorwerpen
>DIN 51 130 − Prüfung von Bodenbelägen – Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren – Schiefe Ebene
>DIN 51 131 (NormEntwurf) − Prüfung von Bodenbelägen – Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft – Verfahren zur Messung des Gleitreibungskoeffizienten

PCP Belgium NV
Rue de Remouchamps 34 D
BE 4141 Louveigné
Tel.: +32 43609450 
www.pcp-corp.com
vente@pcp-corp.be
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